**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на **01.05.2012** г.:

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 11.04.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) ( регулировка разрядников) на РП-1 (ВЛ-6 кВ, Ф-1, от ТП-1 до РП/ТП-5). На время работ (с 15-15 до 15-30) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
2. 12.04.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта в ТП-10-9,ТР-1 (замена трансформатора). На время работ (с 10-00 до 12-50 ) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
3. 12.04.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта в ТП- 10-9 ,ТР-2 (замена трансформатора). На время работ (с 10-15 до 12-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
4. 18.04.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-2) –установка рубильника в КТП 10-13, РУ-0,4 кВ. На время работ (с 9-00 до 11-30) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
5. 27.04.2012г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) – проверка устройства РЗиА на РП/ТП-17, РУ-6 кВ, яч.1,8,10,13,14,15,17. На время работ (с 9-00 до 11-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 10.04.12г. производились плановые работы по техническому обслуживанию -отыскание места повреждения на КЛЭП-6 кВ, м/у ТП-17-ТП-200. На время работ (с с 9-00 до 17-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии.
2. 10.04.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на ТП-242, РУ- 16 кВ,РУ-0,4 кВ, тр-ры.. На время работ ( с 9-00 до 17-00) потребители по стороне 6 кВ были запитаны по резервной схеме, по стороне 0,4 кВ предупреждены.
3. 10.04.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на РП-7, Ф-675 – замена масла в масляном выключателе. На время работ ( с 14-00 до 16-00) потребители по стороне 6 кВ были переведены на резервные линии.
4. 16.04.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) ТП-173 ,РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, тр-ры .На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители по стороне 6 кВ переведены на резервные линии, по стороне 0,4 предупреждены.
5. 17.04.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-5) ТП-21 ,ВЛ-0,4 кВ, «Пристанская». На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители на стороне ВЛ- 0,4 «Пристанская» предупреждены.