**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.**

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2012 году по состоянию на **01.10.2012** г.:

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети**

1. 06.09.2012г. производились плановые работы по графику планово-предупредительного ремонта и капитального ремонта ( монтаж панели ЩО-70 и шинного моста) на ТП-8а-2, РУ-0,4 кВ,1 секция. На время работ (с 10-00 до 12-40) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
2. 14.09.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4 кВ, Ф-2,3, КТП-205 (монтаж крепления СИП). На время работ (с 09-10 до 15-20 ) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
3. 18.09.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ПС «Сазанлейская», ВЛ-10кВ, Ф-4,(монтаж СИП) . На время работ (с 05-15 до 12-04) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
4. 19.09.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ТП-8а-5, РУ-0,4 кВ,(вынос КЛ). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
5. 20.09.2012г. производились плановые работы по графику текущей эксплуатации на КТП-207, ВЛ-0,4 кВ,ф-4,(опиловка деревьев). На время работ (с 9-30 до 09-55) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны.
6. 24.09.2012г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на КТП-205, ВЛ-0,4 кВ, Ф-2,(монтаж СИП) . На время работ (с 09-00 до 15-30) потребители были предупреждены и после их выполнения вновь запитаны

**Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети**

1. 05.09.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на РП-9,РУ-6 кВ, яч.А-699(проверка РЗ). На время работ (с 8-00 до 15-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии, на стороне 0,4 кВ предупреждены.
2. 05.09.12г. производились плановые работы по графику капитального ремонта- восстановление КЛЭП-6 от ПС «Новая»Ф-6 до РП-6. На время работ ( с 09-00 до 14-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии, на стороне 0,4 кВ предупреждены.
3. 06.09.12г. производились плановые работы по графику капитального ремонта на ВЛ-0,4 кВ, «Рабочих майовок»,КТП-271. На время работ ( с 14-00 до 16-30) потребители по стороне 6 кВ были переведены на резервные линии, на стороне 0,4 кВ предупреждены.
4. 12.09.12г. производились плановые работы текущей эксплуатации по графику ППР (НЭР-3) на ТП-232, РУ-6-0,4 кВ, тр-р. На время работ ( с 13-00 до 17-00) потребители по стороне 6 кВ были переведены на резервные линии, потребители по стороне 0,4 кВ предупреждены.